|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023016/01 | 回转加速器制药用FDG试剂盒 | 1. 可用于GE tracerlab模块 2. 试剂盒包含合成所需的氟离子分离柱和纯化柱 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023016/02 | 重氧水 | 1. 纯度：≥95% 2. 电导率：≤1μs/cm   3、细菌内毒素：≤0.25EU/ml  4、总有机碳：<0.5mg/L  5、PH值：6.5-7.5之间 | 各规格 |  |
| WYYYCGC-2023016/03 | 18F-PSMA-1007前体 | 1、纯度：≥95%（提供检测报告）  2、水分：≤0.02%  3、重金属：<10ppm  4、细菌内毒素：<0.5EU/mg  5、无菌检查：无菌 | 各规格 |  |