采购项目概况：等离子体手术刀头项目（共1个标段）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号/标段编号 | 标段名称 | 产品要求 | 规格 | 备注 |
| WYYYCGC-2023073/01 | 等离子体手术刀头 | 1.技术标准:2.7mm≦喉部用手术刀头口径≦3.7mm,180mm≦喉部用手术刀头长度≦200mm，喉部用手术刀头非针状  2.材质要求：鼻-鼻颅底用手术刀头需使用非钨丝材料，增加耐用性  3.灭菌要求：灭菌，一次性使用  4.适用范围：适用于喉部、鼻-鼻颅底手术，可用于耳鼻喉科手术中对软组织的切割、凝血  5.其他要求：所有电极必须带吸引注水功能,并且可折弯；使用期间按需提供配套使用的双极等离子手术系统 | 各规格 | 喉部用手术刀头和鼻-鼻颅底用手术刀头按规格分别报价 |